**Технические характеристики (техническое задание)**

**Аквадистиллятор медицинский электрический АДЭ-09**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назначение** | **Внешний вид** |
| Производство дистиллированной воды в аптеках, больницах, лабораториях и других учреждениях.  Качество исходной воды, поступающей в аквадистиллятор, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 при содержании аммиака не более 0,2 мг/л. | E:\Фото новые\Миниатюры\ade_09.jpg |
| **Технические характеристики** | |
| Качество производимой воды | ФС.2.2.0020.18 «Вода очищенная» |
| Температура производимой воды, °С | от 70 до 85 |
| Производительность, л/ч | 1,0 (-10%) |
| Род тока, частота, напряжение | переменный однофазный, 50 Гц, 220 В (±10 %) |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,75 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 230×250×365 |
| Исполнение | Настольное |
| Масса, кг | 3,9 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев с даты продажи | 14 |
| **Регистрационное удостоверение** на медицинское изделие | № ФСР 2008/03708 от 05 декабря 2008 г. |
| Срок службы, лет | не менее 7 |
| **Особенности** | |
| - Воздушное охлаждение | - Низкий расход воды |